**SPECIFIKACIJA**

**Mrežna oprema**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Mrežna oprema | Količina | Jedinična cena bez PDV-a | Ukupna cena za datu količinu |
| 1. | Access Point UniFi AC Long Range,450 Mbps(2.4GHz),867 Mbps(5GHz), 250+ Concurrent Clients, 1x10/100/1000 RJ-45 Port,Wall/Ceiling | 6 |  |  |
| 2. | EdgeRouter X, 5-Port Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 6 |  |  |
| 3. | Security Gateway Rack mount 4-port Gigabit Ethernet/Fast Ethernet | 1 |  |  |
| 4. | Gigabit Switch 24x RJ45 10/100/1000Mbps Rack mount metal case | 4 |  |  |
| 5. | Switch Web Managed Switch 48x Gigabit port, rack mount | 2 |  |  |
| 6. | Lan Switch Web upravljivi 16x10/100/1000 | 4 |  |  |
| 7. | SD-WAN 10- port Firewall 3 Gbps / IPS 400Mbps / NGFW 250Mbps / Threat Protection 200Mbps | 1 |  |  |
| 8. | Mrežna kartica PCI express Ethernet 10/100/1000M | 5 |  |  |
| 9. | Wi-Fi Ruter AC1200 Dual Band 300Mbps/867Mbps (2.4GHz/5GHz), 1xWAN, 4xLAN, 4x antene | 5 |  |  |
| 10. | NAS CPU DC 1.7GHz, RAM 1GB DDR3, 512MB Flash MEM, max 2x 3.5" ili 2.5” SATA ili SSD, do 16TB kapacitet, JBOD RAID 0/1, 3x USB 3.0, 2x Gb LAN | 1 |  |  |
| 11. | Rack orman 42U/19" stojeći, staklena vrata, 800x1000x2000mm, do 800kg | 1 |  |  |
| 12. | FTP cat.6 Indoor solid CCA kotur 100m | 2 |  |  |
| 13. | Modular plug 8P8C 30u" gold plated, CAT6 100 komada pakovanje | 2 |  |  |
| 14. | UTP kabal Patch Cord 1m cat.6 | 20 |  |  |
| 15. | UTP kabal Patch Cord 5m cat.6 | 10 |  |  |
| 16. | UTP kabal Patch Cord 10m cat.6 | 10 |  |  |
| **Ukupna ponuđena cena bez PDV-a** | | |  |  |
| **Iznos PDV-a** | | |  |  |
| **Ukupna ponuđena cena sa PDV-om** | | |  |  |

Предметна набавка је на период од једне године или до исцрпљења финансијских средстава. Наручилац се не обавезује да повуче целокупну уговорену количину.

Понуђена мрежна опрема морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким карактеристикама.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор, уколико Понуђач не испоручује мрежну опрему према налогу Наручиоца.

Уколико Понуђач испоручи Наручиоцу неки од уговорених артикала неодговарајућег квалитета, уговорне стране су сагласне да Наручилац има право да исте врати Понуђачу и да набавку изврши код другог добављача, о трошку Понуђача.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручене мрежне опреме, понуђач мора у року од два дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији, испоручену опрему заменити новом, у противном наручилац задржава право да раскине уговор.

Од понућача се захтева да цене у понуди буду изражене у динарима по јединици производа као и укупно без и са урачунатим порезом на додату вредност. У понуђене цене су урачунати сви трошкови.

Овом набавком није предвиђено авансно плаћање.

Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати у уговореном периоду.

**Рок плаћања и начин плаћања**:

Плаћање на рачун Понуђача, у року од не мање од 8 дана од дана пријема факутре у седишту наручиоца (Машински факултет, Александра Медведева 14, Ниш) а по претходно уредно регистрованој фактури у централном регистру фактура – ЈБКЈС: 02252 у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 и 113/2017).

**Рок испоруке добара**: Од привредног субјекта се захтева да наведену мрежну опрему испоручује сукцесивно у року од **максимум 3 дана**, од дана достављања захтева, место испоруке Ф-цо седиште Наручиоца.

Услови плаћања (рок не може бити краћи од 8 дана): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке (рок не може бити дужи од 3 дана): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_ дана (најмање 30 дана)

Место испоруке: седиште купца

Гарантни рок: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Остале напомене: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Понуђач

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_