***ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за набавку електро- инсталатерских радова***,***  број 131-7/21

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *факс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Директор/власник* |  |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Редни******број*** | ***Назив средстава*** | ***Количина*** | ***Цена по*** ***јединици мере*** | ***Укупна цена без ПДВ-а*** |
| 1. | Демонтажа постојеће опреме у RO из ходника са развезивањем струјних кругова расвете и повезивањем расвете и прикључница на нову разводну таблу кабловима ППY 3x 2,5мм2 и ППУ 3x1,5мм2 просечне дужине 7,5 м. | 3 комплета |  |  |
| 2. | Набавка испорука и уградња разводне табле у којoj је уграђена ZUDS 25/0,03 са 20 аутоматских осигурача од 10,16,25А са повезивањем, испитивањем и пуштањем у рад. | ком |  |  |
| 3. | Набавка испорука и уградња кабла PP-Y 5\*6mm2 од RО у ходнику до разводне табле са повезивањем и пуштањем у рад,просечне дужине 20м.  |  ком |  |  |
| 4. | Развезивање постојеће инсталације осветљења.Набавка,испорука и уградња инсталација постојећих светиљки до нових прекидачких места са раздвајањем светиљки по захтеву Наручиоца просечне дужина 7m са потребним разводним кутијама и потребним серијским прекидачима са повезивањем, испитивањем и пуштањем у рад. | Паушал. |  |  |
| 5. | Набавка испорука и уградња кабла PP-Y 3\*2,5mm2 и израда монофазних прикључних места са дуплом прикључницом просечне дужине 10m са повезивањем,испитивањем и пуштањем у рад. | 25 ком. |  |  |
| 6. | Демонтажа старих флуо цеви,преправка инсталације и грла постојеће светиљке за будуће Лед цеви.Набавка, испорука и монтажа нове Лед цеви тип ОСРАМ (или еквивалент) Лед 8W, T8,6500К,900ЛУ,30000 радних сати гаранција (пандан флуо цевима 18W), са повезивањем, испитивањем и пуштањем у безбедан рад. | ком. |  |  |
| 7. | Демонтажа старих флуо цеви,преправка инсталације и грла постојеће светиљке за будуће Лед цеви.Набавка, испорука и монтажа нове Лед цеви тип ОСРАМ (или еквивалент) Лед 16W, T8, 6500К, 1800ЛУ, 30000 радних сати гаранција (пандан флуо цевима 32W), са повезивањем, испитивањем и пуштањем у безбедан рад. |  ком. |  |  |
| 8. | Полагање нисконапонског напојног кабла разводног постројења на Машинском факултету од зграде атеста.Ручни ископ рова у земљи треће категорије,сечење бетона и асфалта дебљине 40цм.Набавка, испорука и полагање ојачане ПВЦ цеви fi 110mm за енергетске каблове.Полагање енергетског кабла у већ ископан ров са делимичним провлачењем кроз ПВЦ цеви и улаз у објекат КПК.Затрпавање рова са набијањем у слојевима у свему према техничким прописима и препорукама ЕПС-а.Уградња новог КПК ормана са повезивањем енергетског кабла на оба краја.Испитивање положеног кабла са пуштањем у безбедан рад. | комплет |  |  |
| 9. | Набавка, испорука и монтажа нових Лед рефлектора за спољњу монтажу 50W,6500К sa poвeзивањем, испитивањем и пуштањем у безбедан рад. |   5 ком   |  |  |
| **УКУПНО БЕЗ УРАЧУНАТОГ ПДВ-А** |  |
| **ИЗНОС ПДВ-А** |  |
| **УКУПАН ИЗНОС СА УРАЧУНАТИМ ПДВ-ОМ** |  |

Услови плаћања (рок не може бити краћи од 8 дана): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дана

Рок завршетка радова (рок не може бити дужи од 10 календарских дана): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_ дана (најмање 30 дана од дана отварања понуда)

Место вршења радова: објекат Машинског факултета, Александра Медведева 14, Ниш

Остале напомене:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

- у случају измене налога Наручиоца под условом да обим радова знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

 Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а **најкасније 2 дана пре истека рока за завршетак радова**.

 У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 ‰ (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорних радова.

 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

### Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде спецификације.

 Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавести Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца.

 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

 Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на коришћење изведене радове.

 Понуђач

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_